**Основные характеристики многоквартирного дома №54 ул. Школьная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Адрес дома | Пос. Ждановский, ул. Школьная, д.54 |
| 2 | Серия, тип проекта | Индивидуальный |
| 3 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| 5 | Материал несущих стен | Кирпичные |
| 6 | Тип перекрытия | Железобетонные |
| 7 | Этажность | 5 |
| 8 | Количество подъездов | 6 |
| 9 | Общая площадь (кв.м) | 7314,2 |
| 10 | Площадь жилых помещений | 6510,8 |
| 11 | Частная | 5650,20 |
| 12 | Муниципальная | 860,60 |
| 13 | Государственная | 0 |
| 14 | Площадь нежилых помещений | 0 |
| 15 | Площадь участка (кв.м) | 1900 |
| 16 | Инвентарный номер | 5030 |
| 17 | Кадастровый номер участка | 52:26:0030064:18 |
| 18 | Количество квартир | 119 |
| 19 | Количество жителей | 170 |
| 20 | Количество лицевых счетов | 119 |
| 21 | Конструктивные особенности дома | Фундамент - железобетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные, перегородки- гипсобетонные, перекрытия - железобетонные, кровля- мягкая, полы - бетонные, проемы оконные - окна наружные с пластиковыми рамами, проемы дверные - деревянные, двери балконные пластиковые, внутренняя отделка - штукатурка |
| 22 | Общая степень износа здания | 0% |
| 23 | Площадь фасада общая, м2 | 4830,0 |
| 24 | Площадь отмостки (кв.м) | 112,00 |
| 25 | Площадь кровли общая (кв.м) | 1714,00 |
| 26 | Сведения о подвале | Неэксплуатируемый |
| 27 | Площадь помещений общего пользования | 802,10 |